**Инструкции**:

1. Завъртете капачката от позиция "0" на позиция "↓" и издърпайте капачката. Поставете /или махнете/ батерията и поставете капачката на батериите, като затворите чрез завъртане от позиция "↓" на позиция "0", за да се осигурите, че е плътно и водоустойчиво. Моля, използвайте само алкални АА батерии. Неалкалните батерии могат да бъдат слаби и да функционират само за кратък период от време. Ако се забелязва някаква теч от батериите, извадете батериите незабавно и всички материали, върху които са текли.

2. Прекрепете желания накрайник чрез поставяне на върха на тялото на устройството и завъртане по часовниковата стрелка, докато щракне. Ако е нужно, прикрепете гребена като го поставите върху главата на тримера докато щракне. За да го включите, завъртете основата на устройството от позиция "0" в позиция "1". Докоснете кожата леко с тримера и го движете срещу посоката на растежа на косъма.

3. Уверете се, че устройството е изключено. Използвайте четка за почистване, за да отстраните космите или праха. Не мийте основното тяло на устройството, за да се избегне риска от повреда, причинена от контакта с вода. Избършете апарата след почистване. Препоръчително е да добавите 1-2 капки смазочно масло върху остриетата и да включите за 2-3 секунди, за да се гарантира живота на остриетата.

Съхранение: Да се съхранява извън обсега на деца. Този продукт носи маркировка СЕ и е произведен в съответствие с директивите на ЕС. Моля, не изхвърляйте уреда в обикновените битови отпадъци.